Ecualizador de tres bandas

Características generales:

* Entrada Jack mini plug 3,5 mm mono, con pines de prueba.
* Salida Jack mini plug 3,5 mm mono, con pines de prueba.
* Alimentación con fuente partida.
* Máxima atenuación/amplificación 6dB.

Características eléctricas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alimentación del ecualizador | | |
| +VCC | 15 | volt |
| -VCC | -15 | volt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impedancia | | | |
|  | Máxima | Mínima |  |
| Entrada | 3,69 | 1,584 | K Ω |
| Salida | 8,122 | 0,022 | Ω |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frecuencias centrales de cada banda | | |
| Graves | 71 | Hz |
| Medios | 776 | Hz |
| Agudos | 6000 | Hz |